別記第3号様式の2（第7条関係）

屋 外 広 告 物 自 主 点 検 結 果 報 告 書

　　年　　月　　日

○○市町村長　　様

届出者　住所

氏名

（電話番号　　　　　　　　　　　）

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

和歌山県屋外広告物条例施行規則（昭和59年和歌山県規則第85号）第7条第2項の規定により、屋外広告物自主点検結果を次のとおり報告します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 整理番号 |  |
| 広告物又は掲出物件の種類 |  |
| 表示又は設置の場所 |  |
| 地面から広告物又は掲出物件の上端までの高さ | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m |
| 設置年月日 | 年　　月　　日 | 点検年月日 | 年　　月　　日 |
| 前回許可日 | 年　　月　　日 | 許可番号 |  |
| 点検を行った者 | 氏名 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　　　　） |
| 住所 |  |
| 資格名称 |  |
| 点検箇所 | 点　検　項　目 | 異常の有　無 | 改　善　の　概　要 |
| 基礎部・上部構造 | 1 上部構造全体の傾斜又はぐらつき | 有 | 無 |  |
| 2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間又は支柱のぐらつき | 有 | 無 |  |
| 3 鉄骨のさび発生又は塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |
| 支持部 | 1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形又は隙間 | 有 | 無 |  |
| 2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ又は欠落 | 有 | 無 |  |
| 取付部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食又は変形 | 有 | 無 |  |
| 2 溶接部の劣化又はコーキングの劣化等 | 有 | 無 |  |
| 3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| 広告板 | 1 表示面板・切り文字等の腐食、破損若しくは変形又はビス等の欠落 | 有 | 無 |  |
| 2 側板若しくは表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形又は欠損 | 有 | 無 |  |
| 3 広告板底部の腐食又は水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | 1 照明装置の不点灯又は不発光 | 有 | 無 |  |
| 2 照明装置の取付部の破損、変形、さび又は漏水 | 有 | 無 |  |
| 3 周辺機器の劣化又は破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | 1 装飾、振れ止め棒、鳥よけその他付属品の腐食又は破損 | 有 | 無 |  |
| 2 避雷針の腐食又は損傷 | 有 | 無 |  |
| 3 その他 | 表示面の汚染若しくは退色又は塗料等の剥離 | 有 | 無 |  |
| （　　　　　　　　　　　　　　　　　） | 有 | 無 |  |

(注)

　1　広告物又は掲出物件の種類により、該当する点検箇所及び点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。

　2　更新許可申請前3月以内に行った点検の結果について記載すること。

　3　点検の対象となる広告物又は掲出物件が複数ある場合は、整理番号を付してそれぞれ作成すること。